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Фронтальные погрузчики Агростар T-1000-01 / T-1000-02 — это универсальные решения для тракторов МТЗ 82.1, сочетающие надёжную конструкцию, востребованный функционал и выгодное ценовое позиционирование в своём сегменте. Модели
предназначены для эксплуатации в сельском хозяйстве, строительстве, коммунальной сфере и на производственных
объектах. Погрузчики оснащены еврорамкой для быстрой смены рабочих органов и совместимости с широким ассортиментом рабочих органов. Модель Агростар T-1000-02 дополнительно оснащён системой быстрого съёма погрузчика, позволяющим оперативно демонтировать погрузчик с трактора.
В базовую комплектацию обеих моделей уже входят разгружающие тяги, повышающие жёсткость конструкции и снижающие нагрузку на трактор при интенсивной эксплуатации.
Агростар T-1000-01 / T-1000-02 предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортировочных работ с зерном, грунтом, песком, щебнем, удобрениями, рулонами сена и другими материалами.
Конструкция стрелы выполнена из стали толщиной 5 мм. Грузоподъёмность моделей составляет 1000 кг, а высота подъёма
— 3,78 м. Дополнительно доступен комплект джойстикового управления (Т-1000-03 - Комплект джойстикового оборудования для Т-1000-01 / Т-1000-02)* для повышения комфорта и точности работы оператора.

	Технические характеристики

	Модификация погрузчика:
	T-1000-01
	T-1000-02

	Агрегатируемоть:
	BELARUS 80/82.1/952(.2)
	BELARUS 80/82.1/952(.2)

	Грузоподъёмность:
	1000 кг
	1000 кг

	Высота подъёма (до оси вращения):
	3,78 м
	3,78 м

	Джойстик:
	Опция
	Опция

	Толщина стрелы:
	5 мм
	5 мм

	Гидроцилиндры:
	80х40
	80х40

	Быстросъём погрузчика:
	Нет
	Да

	Быстросъём рабочего органа:
	Да
	Да

	Уровень положения ковша:
	Опция
	Опция

	Ограждение радиатора:
	Опция
	Опция

	Разгружающие тяги на задний мост:
	Да
	Да

	Подшипники скольжения:
	Металлокерамика
	Металлокерамика

	Фиксатор осей шарниров от проворота:
	Да
	Да

	Пресс-масленки:
	Да
	Да

	Масса погрузчика:
	510±10 кг
	580±10 кг




*Т-1000-03 - Комплект джойстикового оборудования для Т-1000-01 / Т-1000-02

[image: ]Рабочие органы для
T-1000-01/ T-1000-02


Ковш 1,5 м3

Ковш 1,2 м3

Ковш 1,0 м3

Ковш 0,8 м3

Ковш с зубьями 0,8 м3

Ковш 0,7 м3







КУН (TURS)-2000-36КУН(TURS)-2000-3
Объем:
1,5 м3
Ширина:
2,3 м
Масса:
374 кг

КУН(TURS)-2000-6
Объем:
1,2 м3
Ширина:
2,0 м
Масса:
300 кг

КУН(TURS)-2000-2
Объем:
0,8 м3
Ширина:
2,0 м
Масса:
230 кг

КУН(TURS)-2000-2А
Объем:
0,8 м3
Ширина:
2,0 м
Масса:
234 кг

КУН(TURS)-2000-34
Объем:
0,7 м3
Ширина:
1,75 м
Масса:
268/285 кг







Ковш челюстной 0,8 м3
(для погрузчика с джойстиком)*




Ковш челюстной 0,6 м3
(для погрузчика с джойстиком) *

Объем: Ширина:
Масса:
Ковш 0,6 м3

1,0 м3
2,0 м
275 кг





Ковш 0,45 м3




Ковш захват 0,8 м3
(для погрузчика с джойстиком)*




Вилы с прижимом
(для погрузчика с джойстиком)*





КУН(TURS)-2000-15Д

КУН(TURS)-2000-14Д

КУН(TURS)-2000-1

КУН (TURS)-2000-9

КУН(TURS)-2000-33Д

Объем: Ширина: Масса:

0,8 м3
2,0 м
339 кг

Объем: Ширина: Масса:

0,6 м3
2,0 м
292 кг

Объем: Ширина: Масса:

0,6 м3
2,0 м
183 кг

Объем: Ширина: Масса:

0,45 м3
1,4 м
131 кг

Объем: Ширина: Масса:

0,8 м3
2,0 м
445 кг

Вилы без прижимаКУН(TURS)-2000-12Д
Ширина:
1,5 м
Масса:
301 кг



Бревнозахват
(для погрузчика с джойстиком)*

Грабельная решетка
(для погрузчика с джойстиком)*

Вилы для паллет

Захват для рулонов
(для погрузчика с джойстиком)*

Подъемник BIG-BAG






КУН(TURS)-2000-12-01

КУН(TURS)-2000-18Д

Ширина:	1,5 м
Масса:	178 кг

Захват:
Масса:

0,9 - 1,6 м
200 кг

ППРКУН(TURS)-2000-5Д
Захват:
150-700 мм
Масса:
240 кг

КУН(TURS)-2000-4Д
Ширина:
2,45 м
Масса:
400 кг

КУН(TURS)-2000-13
Вилка:
1,0 м
Масса:
183 кг

КУН(TURS)-2000-7
Вылет :
490 мм
Масса:
100 кг



Вилы для рулонов


Грузоподъёмное устройство

Отвал гидроповоротный
(для погрузчика с джойстиком)*

Отвал бульдозерный

Размотчикрулонов
(для погрузчика с джойстика)*







КУН(TURS)-2000-30ДКУН(TURS)-2000-10
Вылет:
440 мм
Масса:
102 кг

КУН(TURS)-2000-11
Кол-во пик:
3 шт
Масса:
87 кг

КУН(TURS)-2000-8
Вылет:
606 мм
Масса:
70 кг

КУН(TURS)-2000-19
Ширина:
2,0 м
Масса:
127 кг

КУН (TURS)-2000-37Д
Пикидлинна:
800 мм
Масса:
150 кг



Угол: Ширина: Масса:

30°
2,5 м
233 кг























* При использовании рабочего органа с погрузчиком не оборудованным джойстиковым управлением – дополнительно требуется КУН (TURS)-2000-40 Комплект гидросистемы рабочих органов.
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